Usted divulga al encargado del control de calidad.

Su trabajo es el más importante aquí. Usted comprueba personalmente cada tablero de circuito producido para asegurarse de que ningún defecto sale por la puerta.

Usando la hoja de espec., la lista de comprobación de QC, la muestra del producto y el dispositivo del control de calidad (batería), usted debe rechazar a cualquier asamblea acabada que no pueda resolver cualesquiera de los estándares siguientes:

1.	Los tableros de circuito limpian, sin markas o rayas

2.	Los alambres y los componentes insertan completamente

3.	Localización y colocación apropiadas de componentes

4.	Alambres rojos, negros y verdes al lugar apropiado.

5.	Plomos del alarmar en el lugar apropiado.

6.	El alarmar instalado correctamente

7.	Arandelas, tapa y fondo

8.	El alarmar colocó correctamente

9.	La polaridad del diodo colocado correctamente

10.	Prueba del circuito: el alarmar se apaga con la batería conectada en +/- apropiado

11.	La etiqueta del control de calidad completada correctamente

12.	La etiqueta del control de calidad puesta correctamente

Los tobleros rechazados deben estar puestos en un extremo de su banco de trabajo para la recolección por el coordinador de los materiales y vuelven a la asamblea final para la reanudación.

Las asambleas que pasan su inspección deben ser colocadas en el otro extremo de su banco de trabajo para la recolección por el coordinador y la entrega al área de los materiales.