BREADBOARD ELECTRONICS

DESCRIPCIÓN DE TAREAS: INSPECTOR, CONTROL DE CALIDAD

Usted divulga al encargado del control de calidad.

Su trabajo es el más importante aquí. Usted comprueba personalmente cada tablero de circuito producido para cerciorarse de que ningún defecto sale de la puerta.

Usando la hoja de espec., la lista de comprobación de QC, la muestra del producto y el dispositivo del control de calidad (batería), usted debe rechazar a cualquier asamblea acabada que no pueda resolver cualesquiera de los estándares siguientes:

1.	Los tableros de circuito limpian, sin marcas

2.	Los alambres y los componentes insertaron completamente

3.	Localización y colocación apropiadas de componentes

4.	Alambres rojos, negros y verdes en la localización apropiada

5.	Plomos del alarmar en la localización apropiada

6.	El alarmar instaló correctamente

7.	Arandelas, tapa y fondo

8.	El alarmar colocó correctamente

9.	La polaridad del diodo colocó correctamente

10.	Prueba del circuito: el alarmar se apaga con la batería conectada en apropiado +/- los postes

11.	La etiqueta del control de calidad terminó correctamente

12.	La etiqueta del control de calidad puso correctamente

Los montajes rechazados deben ser puestos en un extremo de su banco de trabajo para la recolección por el coordinador de los materiales y vuelven a la asamblea final para la reanudación.

Las asambleas que pasan su inspección deben ser colocadas en el otro extremo de su banco de trabajo para la recolección por el coordinador y la entrega de los materiales